             Пленочный бассейн - это вид бассейнов с внутренней отделкой из пленки ПВХ, играющей одновременно двойную роль - декоративную и гидроизоляционную. Пленка ПВХ, которой выполняется отделка чаши бассейна, абсолютно безопасна для здоровья человека. По сравнению с другими стационарными бассейнами, пленочные бассейны обладают следующими преимуществами:
· не требуют много времени на монтаж;

· значительно дешевле по стоимости;

· легко обслуживаются и ремонтируются
· имеют продолжительный срок службы;

· не боятся резких перепадов температуры, жары или заморозков;

· не имеют травмоопасных граней.
     Очень важно определиться, где будет установлен бассейн, внутри дома, в отдельном строении или на открытом участке. Если вы хотите построить бассейн в доме, используя для этого, например, подвал, следует учесть, что помещение, отведенное под бассейн должно быть в 5 раз больше запланированной водной глади. Так вы избежите переизбытка влаги, которая вредно влияет на микроклимат всего дома. Лучше строить бассейн в отдельном помещении, пристройке к дому. При установке же бассейна на открытом участке вам потребуется исследование грунта, определение глубины и уровня грунтовых вод, а возможно, организация дополнительной дренажной системы.
        Если вы твердо решили порадовать себя купанием в собственном бассейне, и наконец, определились с местом его установки, тогда пора вызывать специалистов по монтажу бассейнов. На счету ООО «Адам» десятки возведенных бассейнов, в том числе пленочных, интересные и оригинальные проекты, качественный монтаж бассейнов и своевременное обслуживание. Если вам нужен бассейн, смело обращайтесь к специалистам инженерно-строительной компании «Адам».

Как происходит монтаж  пленочного бассейна?
· Первое, что нужно сделать - выбрать форму и размер чаши.

· Следующий этап - выбирается оптимальное оборудование.

· По нужным размерам вырывается котлован.

· Изготавливается чаша с необходимыми отверстиями для оборудования.

· Готовая чаша устанавливается в котлован.

· Затем следует монтаж и фиксация выбранного оборудования.

· Внутренняя сторона чаши бассейна отделывается нетканым утеплителем.

· По верху периметра чаши устанавливается крепежная полоса.

· Пленка ПВХ монтируется по поверхности чаши внахлест, завариваются все швы.

Для отделки внутренней стороны бассейна необходимо обязательно проложить поверхность чаши рулонным нетканым утеплителем. По верху чаши, по всему периметру установить крепежную полосу. Расположить пленку ПВХ внахлест по поверхности чаши и с помощью специального оборудования аккуратно заварить швы. В результате образуется гладкая и прочная поверхность внутри бассейна, которая прослужит немалый срок, от 10 лет и более. После отделки внутренней части бассейна, специалисты заканчивают монтаж закладных элементов и готовят бассейн к эксплуатации.

Важным этапом подготовки бассейна к эксплуатации является его пусконаладка, опробование рабочих режимов бассейна и подключенного оборудования.

И вот, в течение небольшого отрезка времени, благодаря опытным специалистам по монтажу бассейнов, Вы получите в пользование красивый бассейн с гладкой и прочной поверхностью.

При всех достоинствах и простоте использования технологии пленки ПВХ, данный тип бассейнов все-таки имеет некоторые недостатки:

· необходимо менять пленку каждые 10 лет из-за выцветания;

· определенная сложность при чистке поверхности бассейна.

· не устанавливаются при высоких грунтовых водах.

Современное оборудование позволяет строительным компаниям строить бассейны быстро и качественно, воплощая в проекте самые смелые желания любого человека. Бассейны из ПВХ - не только просты, безопасны и удобны в эксплуатации, но и максимально функциональны и красивы.

Вам нужен бассейн? Обращайтесь к нам.

Строительная компания ООО «Адам» воплотит вашу мечту в реальность.
